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Продолжаем цикл статей, посвящённых технике, стоящей на вооружении одного из наших подразделений - столичного Пожарно-спасательного центра и сегодня в центре нашего внимания – автолестница➡️
Пожарная автолестница – это специализированный пожарный автомобиль, который оснащён механизированной выдвижной и поворотной лестницей.
Работа на высоте – это неотъемлемая часть службы столичных огнеборцев, и когда пожарным требуется быстро подняться до уровня верхних этажей и крыш, именно эта машина приходит к ним на помощь.
Основное назначение автолестницы заключается в тушении пожаров на высоте и спасении людей с верхних этажей. Она легко узнаваема по раздвижной стреле с люлькой, которая располагается позади кабины. Обычно лестница находится в сложенном состоянии и раскладывается при необходимости. В зависимости от модели, стрела может состоять из разного количества секций.
Шасси автолестницы имеет специальные опорные устройства, которые обеспечивают устойчивость машины при развороте. Лестница может вращаться на 360° вокруг своей оси, что позволяет уменьшить зависимость от месторасположения шасси.
Для тушения пожаров на высоте автолестница оснащена устройствами для подачи воды или других огнетушащих веществ. Подъём и спуск производится в люльке или по стреле, а для экстренной эвакуации предусмотрен эластичный спасательный рукав.
Есть у автолестницы и более нестандартные способы применения. Люлька может служить наблюдательным пунктом для штаба пожаротушения, позволяя огнеборцам обозревать обширную площадь происшествия. В ночное время на люльку можно установить прожекторы для освещения места пожара.
В следующей статье мы расскажем вам о не менее интересной и необходимой при работе на высоте технике – телескопическом подъёмнике.
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